**Condair, DL, Hybride spoeiwaterluchtbevochtiger, LBK**

01 Fabrikant: Condair B.V.

03 Beoogd gebruik: bevochtigingssectie luchtbehandelingskast

# Kastelement, behuizing

1. Constructie: voor inbouw in luchtbehandelingskast

09 Constructie: vrijstaande besturingskast

# Bevochtiger

1. Constructie: verneveling met lagedruk verstuivers

23 Constructie: 15-trapsregeling met frequentie lagedrukpomp

23 Constructie: verdamping met keramische platen

23 Constructie: HygienePlus®, zilverionisatie

26 Materiaal: RVS, keramiek

31 Debiet (m3/h): modulerend, 0 - 100% 31 Debiet (m3/h): .....

# Sproeier

1. Constructie: instelbare kegelhoek

# Water

1. Temperatuur (°C): 5 - 30
2. Temperatuur (°C): voordruk 300 - 700 kPa (3 - 7 bar)
3. Samenstelling: geleidbaarheid 0,5 - 1,5 µS

# Pomp

1. Constructie: onderhoudsvrije, lagedruk pomp 53 Debiet (dm3/s): .....

54 Druk (kPa): werkdruk, 200 - 1.000 (2 - 10 bar)

# 55 Elektromotor

1. Aansluitspanning (V): 230/50 - 60 Hz
2. Opgenomen vermogen (kW): max. 0,55

# Luchthoeveelheden

1. Luchtdebiet (m3/h): .....

# Luchtcondities, intrede

1. Temperatuur (°C): .....
2. Absolute vochtigheid (gr/kg): .....
3. Relatieve vochtigheid (%): .....

# Luchtcondities, uittrede

1. Temperatuur (°C): .....
2. Absolute vochtigheid (gr/kg): .....
3. Relatieve vochtigheid (%): .....

# 75 Afmetingen, massa

76 Massa (kg): .....

1. Lengte (mm): .....
2. Breedte (mm): .....
3. Hoogte (mm): .....

1/13