**Condair EL, Elektrode stoomluchtbevochtiger, 8 kg/h**

01 Fabrikant: Condair B.V.

# Producteigenschappen

1. Constructie: elektrode bevochtiger, kunststof stoomcilinder
2. Samenstelling: Grid elektrodes met vergroot oppervlak
3. Capaciteit (kg/h): 8
4. Capaciteitsregeling: modulerend, 10 - 100%
5. Druk (kPa): kanaalluchtdruk, overdruk max. 1,5, (1.500 Pa) onderduk max. 1,0 (1.000 Pa)

12 Categorie: elektrische stoomluchtbevochtigers

# Stoompijp

1. Constructie: DV serie 41

17 Constructie: OptiSorp stoomverdeelsysteem

21 Materiaal: RVS

# Water

1. Temperatuur (°C): intredetemperatuur 1 - 40

# Elektrisch element

1. Constructie: elektrode
2. Aansluitspanning (V): 400/50-60 Hz
3. Stroomsterkte (A): 8,6

33 Maximum opgenomen vermogen (W): 6.000 (6,0 kW)

# Afmetingen, massa

1. Massa (kg): 24,1
2. Lengte (mm): 420
3. Breedte (mm): 370
4. Hoogte (mm): 670

74 Aansluiting water (inch): 3/4

19/21