**Condair GS23 CS**

01 Fabrikant: Condair B.V.

# Producteigenschappen

1. Constructie: gasgestookt, HR condenserend

05 Constructie: warmtewisselaar RVS 316

1. Capaciteit (kg/h): 23
2. Capaciteitsregeling: modulerend
3. Druk (kPa): kanaalluchtdruk, overdruk max. 1,5, (1.500 Pa) onderduk max. 1,0 (1.000 Pa)

# Stoompijp

1. Constructie: DV81

17 Constructie: SAM-e verdeelsysteem

17 Constructie: .....

21 Materiaal: RVS

# Water

1. Temperatuur (°C): intredetemperatuur max. 25

# Brander

1. Brandstof: aardgas

30 Gas voordruk (Pa): 16,9

37 Rendement (%): 103

# Verbrandingslucht/rookgas-voorziening

1. Constructie: open

42 Constructie: gesloten

# Regeling

1. Absolute vochtigheid (gr/kg): Modbus

55 Absolute vochtigheid (gr/kg): BACnet

# Huis

1. Constructie: wandmodel

62 Oppervlaktebehandeling: gecoat

# Afmetingen, massa

1. Massa (kg): 86,2
2. Massa (kg): bedrijfsgewicht 154,2
3. Lengte (mm): 539
4. Breedte (mm): 598
5. Hoogte (mm): 1.102

82 Aansluiting water (inch): 3/4

1. Aansluiting gas (inch): 1/2
2. Aansluiting verbrandingslucht (mm): 50
3. Aansluiting rookgas (mm): 80

90 Aansluiting riolering (mm): 19

5/10