**Condair ME, Nevel luchtbevochtiger**

01 Fabrikant: Condair B.V.

1. Beoogd gebruik: bevochtigingssectie luchtbehandelingskast, luchtkanaal

# Producteigenschappen

1. Constructie: pakketbevochtiger
2. Samenstelling: pakketbevochtiger, verdampingsmodule, lekbak met UV-lamp, temperatuurs- en geleidbaarheidsbewaking en meertrapspompsysteem
3. Capaciteit (kg/h): 20 - 1.000
4. Capaciteitsregeling: modulerend

12 Materiaal: verdampingsmodule polyester

12 Materiaal: verdampingsmodule glasvezel

# Luchtcondities, intrede

1. Temperatuur (°C): .....
2. Absolute vochtigheid (gr/kg): .....
3. Relatieve vochtigheid (%): .....

# Luchtcondities, uittrede

1. Temperatuur (°C): .....
2. Absolute vochtigheid (gr/kg): .....
3. Relatieve vochtigheid (%): .....

# Water

1. Temperatuur (°C): 5 - 20 (1 -5 bar)

# Pomp

1. Constructie: meertraps

31 Constructie: bouwwijze in de bevochtigingssectie

31 Constructie: bouwwijze buiten de bevochtigingssectie

# 34 Elektromotor

1. Aansluitspanning (V): 230
2. Opgenomen vermogen (kW): 85 - 278

40 **Regeling**

43 Temperatuur (°C): enthalpiergeling (warmte-inhoudsregeling)

# 61 Afmetingen, massa

62 Massa (kg): .....

1. Lengte (mm): .....
2. Breedte (mm): .....
3. Hoogte (mm): .....
4. Aansluiting water (DN) (mm): .....

10/10